CAS A, CHIP S3,

CHANNEL (channel)

0 50 100 150 200 250

COUNTS (count)

0

5000

10000

15000